
**Passo a Passo – Inserir Grupo de Ramais**

**1º Passo:** Abrindo acesso ao PABX

NOTA: Para acessar o PABX utilize o navegador Firefox 40.0.


Acesse o PABX, usando o Login e senha disponibilizados Bitwarden ou Procure o seu Gestor.

Após ter os acessos ao PABX. Acesse por meio do IP Externo. Também acesso contém no BitWarden.




2º Passo: Iniciando inserção do Ramal.

Após acesso, vá em “Portas”, depois em “Grupo de Ramais”.




Agora vai abrir, os grupos de Ramais, selecione o “Grupo” que deseja fazer a inserção do ramal. E depois clique em “Participantes do grupo”.


No nosso exemplo, vamos inserir o “Ramal 301” no “Grupo 1”.




Clicou em “Participantes do Grupo”, vamos inserir o ramal. Selecione o Ramal na lista suspensa.



Após isso. Clique em “Inserir”.




Agora vá até o final da página e clique em “Salvar”. 


3º Passo: Enviar Programação para PABX.

Feito isso vamos enviar a programação para PABX, assim vai estar valendo a modificação feita.

Clique em “Programação”, depois em “Enviar Programações”.



Agora vai até o final da página e clique em “Enviar”.



Pronto. Agora você inseriu um ramal no Grupo de ramais.